**Паспорт**

**На регулировочное приспособление**

**Назначение:** регулировка расположения мушки в колодке мушки ( в горизонтальной плоскости ). Применяется при приведению оружия к нормальному бою.

**Приспособление применяется на следующих моделях:** автоматах серии АК.



*Рис. Приспособление регулировочное*

1. *Корпус, 2- винт, 3- вороток*

***Способ применения:*** *приспособление устанавливается, как показано на рис 2., вращением винта по часовой стрелке обеспечивается перемещение мушки.*



*Смещение мушки на 1 мм по горизонтали, приводит к смешению точки попадания на 26 см. при дальности стрельбы 100 метров.*

***Технические характеристики:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Параметр*** | ***Значение*** |
| *Материал корпуса и элементов* | *Сталь 45Х* |
| *Габаритные размеры в сжатом состоянии, мм* | *61,6х13,0х65,0* |
| *Масса, г* | *135* |

*Год выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г*

*Производство Россия*